

固定式测斜仪采集终端



使用手册

YUNYI-741 固定倾斜仪采集器 (20 通道版)

产品简介：

YUNYI-741 是基于 CAT-1 的振弦采集仪可采集我司生产的固定式倾斜仪， 内高能锂电池， 电池使用寿命 为 6500 次，一体化结构，是解决无线化检测的好帮手。

技术参数：

 测频范围： 同固定倾斜仪范围

 工业温度范围：-40℃~+85℃

 外形尺寸：194\*119\*52 (毫米) 材质：PC

 4G 网络适用地域广。

 IP68 防水外壳，无需开盖即可设置采集频率

 天线形式可选择：外置和一体，对于信号弱的地方可选择外置天线。

 内置低功耗电路和9900mAh 大容量锂电池电池。

 联网自动校时，断网自动重连，带数据缓存，失败数据重发功能。

 支持按键操作，亦可使用红外遥控器本地操作仪表，避免现场错误操作。

 常见设置均可通过服务器发送设置参数，无需现场设置参数。

 具有防震、防潮功能，适应野外环境。

 具有完善的故障自检功能。

结构说明：

 每个通道可以接 20 路，采用手拉手模式



配置说明：

 YUNYI-7401 采用专用的配置和测试软件，可配置 IP 端口，域名，发送时间，间隔时间，经纬度等信

。

息

 配置参数：波特率 1200 偶校验 停止位 1 数据位 8

 用磁体触碰磁感应区短响一次开始配置，或者打开外壳，短按按键配置。



 可配置厂家标识，或项目标识作为项目的识别码使用。

 经纬度根据现场经纬度配置。

 传感器编号等在协议中未体现的为定制功能，无需配置。

 若配置失败可需要重新打开配置端口

 配置端口打开后延时 30 秒自动关闭

 本产品无需开盖即可配置一切参数，保证了仪表的气密性。

IP 配置：



时间配置：



 上报时间为起始时间，间隔时间为间隔上报时间

 离散时间指在到达发送时间的变动空间，主要为了减轻密集安装对基站的压力，保证数据的稳定性

 此款配置软件和CAT 液位计，CAT 压力计，CAT 温度计，CAT 倾斜仪采集仪配置软件一致。

滑轮倾斜仪采集器协议：

滑轮倾斜仪采集至多 20 路标准 MODBUS-RTU 协议产品 (485 总线) ，通过无线采集端，上传服务器，可设

置采集路数，默认地址从 1 开始到 20.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数据标识 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| 帧头 | $\*\*\*\*\*$ | 企业名称 | 可设置企业标志 |  |
| 仪表类型 | TYPE | 字符串 | 表示设备类型：倾斜采集仪 | 默认：4GIoT\_QX |
| 仪表编号 | ID | 字符串 | 如：表号 | 61050121046440 |
| GPS 定位经度 | LNG | 浮点数 | WGS\_84 坐标 | 0.0 经度 (定制开放) |
| GPS 定位纬度 | LAT | 浮点数 | WGS\_84 坐标 | 0.0 纬度 (定制开放) |
| 物联网卡编码 | ICCID | 字符串 | SIM 卡卡号 | 89860462042080209749 |
| 电池电压 | VBATT | 浮点数 |  | 3.6V 电池 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯信号状态 | CSQ | 整数 (0-31 之间) |  | 0-31,数值越大信号越好， |
| 采集路数 | route | 整数 (1-20 之间) | 20 | 采集路数为 1 那么只有 D01依次类推 |
| 第 1 路参数 | D01 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 2 路参数 | D02 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 3 路参数 | D03 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 4 路参数 | D04 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 5 路参数 | D05 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 6 路参数 | D06 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 7 路参数 | D07 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 8 路参数 | D08 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 9 路参数 | D09 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 10 路参数 | D10 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 11 路参数 | D11 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 12 路参数 | D12 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 13 路参数 | D13 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ： |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.0024 |  |
| 第 14 路参数 | D14 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 15 路参数 | D15 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 16 路参数 | D16 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 17 路参数 | D17 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 18 路参数 | D18 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 19 路参数 | D19 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 第 20 路参数 | D20 | 浮点数 | X:0.0024,Y:0.0014,Z ：0.0024 |  |
| 设备时间 | TIME | 字符串 | 格式：YYYYMMDDHHMMSS |  |
| 采 集 数 据 结 尾标志 | END | 无 | 采集数据结束标识 | END |

注：

标志和内容之间以冒号分隔，每个字段之间以分号分隔。

服务器下发仪表端协议

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数据标识 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| 帧头 | $\*\*\*\*\*$ | 企业专属标志 | 企业名称 | 必填 |
| 仪 表 编号 | ID | 字符串 | 设备编号 | 必填 |
| 服 务 器时间 | TIME | 字符串 | 格式：YYYYMMDDHHMMSS | 必填 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 报 间隔 | INR | 整数 | 单位分钟，最大 1440 分钟 (24小时) | 需要修改填写 |
| 上 传 服 务 器 地址 | RSA | 字符串 | 远程服务器 IP 或域名非必填 | 需要修改填写不大于 25 个字符 |
| 服 务 器端口 | PORT | 整数 | 远程服务器端口号非必填 | 需要修改填写 |
| 结 束 标志 | END |  |  | 结束标志必填 |

示例：

$XIANYUNYI$;ID:61050121046440;TIME:20200525123935;INR:5;RSA:219.145.11.189 ;PORT:32821;END; 终端设备成功收到服务器下发指令后，给服务器的反馈结果，示范数据如下：

$XIANYUNYI$;ID:61050121046440;RCVD:0;END ;

服务器下发修改 IP 地址或者间隔，必须 ID 号码一致。RCVD:表示接收到的字节数。

使用说明

用户使用红外设置上报 IP 地址和端口号，上传间隔时间，仪表会自动根据时间间隔上报服务器。 2.服务器到终端的协议用来远程设置服务器 IP 地址和端口号，以及回传间隔，如果没有设置必要可以不下 发数据。

保留备用 |20210202154

本公司保留对产品及说明书改进的权利，如有改动恕不另行通知，产品外观以实物为准；

本册经过认真核对，但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解，敬请谅解，本公司保有解释权。